МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

18.03.2020 № 21

с. Старая Березовка

О нормах расхода топлива на

автомобильном транспорте

администрации Усть-Чижапского

сельского поселения с 18.03.2020 года

 В соответствии с руководящим документом «Нормы расхода топлива и смазочных материалов», утвержденным приказом Минтрансом РФ 14.07.2015 № НА – 80-р

 1. В связи с весенней распутицей утвердить Расчет линейных норм расхода топлива на автомобиль УАЗ -220695-04 с 18.03.2020 по 01.05.2020 года по администрации Усть-Чижапского сельского поселения согласно Приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на отношения, возникшие с 18.03.2020 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С.М. Голещихин

Исп. Алексеева Д.И..

42-1-33

Приложение

к распоряжению Главы администрации

от 18.03.2020 № 21

 УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Усть-Чижапского

 сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Голещихин

 18.03.2020 года

**РАСЧЕТ**

**линейных норм расхода топлива на автомобиль УАЗ -220695-04 с 18.03.2020 года**

**по администрации Усть-Чижапского сельского поселения**

1. Базовая норма расхода бензина марки А-92 на 100 км. пробега:

 Автомобиль УАЗ-220695-04 – 14,7 л.

1. Увеличение базовой нормы расхода на 10 % при перевозке работников администрации, связанные с посадкой и высадкой, а также при работе на дорогах общего пользования 3 и 4 категории:

 Автомобиль УАЗ-220695-04 – 14,7 + (14,7 л х10%)-16,17 л.

1. Увеличение базовой нормы при работе в зимнее или холодное время года на 12 %

 Автомобиль УАЗ-220695-04 – 14,7 л. х (10 % + 12 %) – 17,94

1. Увеличение базовой нормы расхода до 35 % на период сезонной распутицы

 Автомобиль УАЗ-220695-04 – 14,7. х (10 % + 35 %) – 21,32

Примечание: В зимнее или холодное время года (среднесуточная температура ниже + 5) при простоях с работающим двигателем устанавливается нормативный расход топлива из расчета 1 час простоя –10 км. пробега автомобиля.