**Информация о количестве задействованной**

**снегоуборочной техники, объем работ, выполняемый снегоуборочной техникой**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техника** | **Единиц задействовано** |
| Трактор ДТ-75 (бульдозер) | 1 единица |
| МТЗ-82 | 1 единица |
| Погрузчик ЮМЗ-6АЛ | 1 единица |

Вывезено снега: ≈ 0,5 тонн

**1. «Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов в сёлах Старая Берёзовка, Усть-Чижапка»**

1.1. Перечень улиц и переулков, подлежащих очистке от снежных заносов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование улиц, переулков | Минимальная  ширина  очищенной поверхности  дороги, м | Длина, м | Приоритет очистки |
| **с. Старая Берёзовка** | | | | | |
| 1 | | Береговая | 7 | 900 | 2 |
| 2 | | Центральная | 7 | 600 | 1 |
| 3 | | Лесная | 7 | 600 | 2 |
| 4 | Переулки | | 5 | 445 | 2 |
| **с. Усть-Чижапка** | | | | | |
| 5 | | Озёрная | 7 | 550 | 2 |
| 6 | | Кооперативная | 7 | 1100 | 1 |
| 7 | | Заречная | 7 | 535 | 2 |
| 8 | | Переулки | 5 | 385 | 2 |
|  | | **ИТОГО:** |  | **2565** |  |
|  | | **ВСЕГО:** |  | **5110** |  |

1.2. Улицы со степенью приоритета очистки 1 должны быть очищены в течение 5 часов после окончания снегопада (метели).

1.3. Улицы со степенью приоритета очистки 2 должны быть очищены в течение 15 часов после окончания снегопада (метели).

1.4. Цикличность очистки **в соответствии с ГОСТ – Р 50587 (12 раз в месяц).**